**动 火 审 批 证**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火项目 |  | | |
| 申请单位（部门） |  | | |
| 动火是由及部位 |  | | |
| 动火时间 | 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 | | |
| 动火负责人 |  | 电话 |  |
| 现场监护人 |  | 电话 |  |
| 动火操作人 |  | 电话 |  |
| 安全防火措施及要求：  1、严格遵守动火时间，动火前清除现场及周围的易燃、可燃物，检查确认无火灾危险，动火结束要清除火种；  2、动火负责人、监护人、动火操作人要认真履行消防安全岗位职责；  3、针对动火施工现场的消防特点，制定灭火实施方案，配备并会使用灭火器材；  4、对于储存或处理可燃气体、液体、粉尘的设备，动火前要进行清洗、置换等安全处理；  5、电焊电源、接地点要符合防火要求；  6、做到“几个不动火”（1）未办理动火许可证不动火；（2）不具备动火资格的操作人员不动火；（3）焊具不合格或燃气、氧气瓶不符合安全要求不动火；（4）预防火灾措施不落实不动火；（5）不在未经批准的地方动火；（6）现场没有消防安全监护人员不动火；（7）大风天不在室外动火。  本人承诺，动火作业过程符合以上要求，施工单位负责人（签字）： | | | |
| 项目管理单位  意 见 |  | | |
| 说明：  1、在作业期间由于违规所造成的一切不良后果均由施工方自行承担。  2、原件由保卫处保存，复印件交施工方或项目管理单位保存。 | | | |